(C) Copyright 1995 株式会社ライオス・システム

キヤノンカード型デジタルカメラCE300用カメラユーティリティ
ＩＢＭ Ｐａｌｍ Ｔｏｐ ＰＣ１１０専用
ＤＯＳ／Ｖ版

　補足情報

                                株式会社ライオス・システム

---------------------------------------------------------------------------

目次

 1.0    概要
 2.0    ハイライト
 2.1    主な仕様
 3.0    インストールについて
 3.1    ハードウェア
 3.2    ソフトウェア
 3.3    インストールの方法 
 3.4    ＰＣＭＣＩＡについて
 4.0    コマンド・パラメータ
 4.1     Personawareにカメラユーティリティを登録するには
 5.0    ソフトウェアのファイル構成
 6.0    機能の説明
 6.1    写真撮影中に使用する機能
 6.1.1    画像の記録
 6.1.2    ファインダーの全画面表示
 6.1.3    露出の状態表示
 6.1.4    ホワイトバランスの状態表示
 6.1.5    保存用ディスクの残量表示の単位の切り替え
 6.1.6    セルフタイマー撮影
 6.1.7    マルチショット撮影
 6.1.8    写真画質の変更
 6.1.9    ファインダーの像の上下左右切り替え
 6.1.10   写真の番号表示
 6.2    一覧表示中に使用する機能
 6.2.1    写真の全画面表示
 6.2.2  　カーソル移動キーの使用
 6.2.3    写真の名前変更
 6.2.4    写真の削除
 6.2.5    写真の並び変え
 7.0    操作キー一覧
 8.0    使用上の注意
 9.0    トラブル・シューティング
 9.1    故障かな？
 9.2    起動時のエラーメッセージとその対処法
 9.3    使用中のエラーメッセージとその対処法
 9.4    サポートデスク 
10.0    付録
10.1     CONFIG.SYSとAUTOEXEC.BATのサンプル
11.0    商標


---------------------------------------------------------------------------
 1.0    概要

  このファイルは、キヤノンカード型デジタルカメラＣＥ３００（＊１）（以下、
  カード・カメラと呼びます）をＩＢＭ Ｐａｌｍ Ｔｏｐ ＰＣ１１０（＊２）
  （以下、ＰＣ１１０と呼びます）に挿入して写真撮影をするためのカメラユーティ
  リティ（以下、このファイル中では「本ソフトウェア」と呼びます）の補足情報
  です。  本ソフトウェアは、ＰＣ ＤＯＳ バージョンＪ７．００／Ｖ以上（以下、
  ＤＯＳと呼びます）で動作するアプリケーション・ソフトであり、ＤＯＳの動作
  については本ファイルでは説明しません、ＤＯＳの解説書をご参照ください。



 2.0    ハイライト

  本ソフトウェアには以下のような特徴があります。


  ・ 液晶ディスプレイ上のファインダーを動画で見ることができます。
  ・ 自動露出および自動ホワイトバランス機能を搭載しています。
  ・ セルフタイマー撮影、連続撮影（マルチショット）ができます。
  ・ 写真の一覧表示、全画面表示、名前変更、削除ができます。
  ・ 写真ファイルはフルカラー（２４ｂｉｔ）ＪＰＥＧ形式で、記録されます。（※）


     ※  このＪＰＥＧファイルは、フォトレタッチソフトウェアで加工することに
         よって印刷したり、他のアプリケーションで利用できます。　又フルカラ
         ー表示可能なコンピュータシステムでは、色鮮やかな画像を楽しむことが
         できます。



 2.1    主な仕様


  記録方式        ： ＪＰＥＧファイル
  画像            ： サイズ：３２０画素×２４０画素，色：２４ｂｉｔ，静止画
  ファインダー    ： サイズ：３２０画素×２４０画素，色：  ８ｂｉｔ，動画
  露出制御方式    ： 絞り優先ＡＥ
  ホワイトバランス： 自動
  セルフタイマー  ： １０秒～２４時間
  連続撮影        ： ２～９９０枚、連続～２４時間間隔
  表示方式        ： 誤差拡散方式



 3.0    インストールについて


 3.1    ハードウェア


  本ソフトウェアは以下のハードウェア専用です。


    1. ＩＢＭ Ｐａｌｍ Ｔｏｐ ＰＣ１１０本体
    2. キヤノンカード型デジタルカメラ CE300



 3.2    ソフトウェア


  本ソフトウェアは以下のソフトウェアを前提としています。


    1. ＰＣ ＤＯＳ バージョンＪ７．００／Ｖ以上
    2. ＰｌａｙＡｔＷｉｌｌ(*2) バーション３．０以上



 3.3    インストールの方法


　インストールの目的は２つのファイル（CCU.EXEとCCU.EXP）をディスケットから
  PC110のディスクにコピーすることです。　

  インストールする前に、以下の条件が満たされていることが必要です。

　・　インストール先のドライブに170Kバイト以上の空き容量があること
　・　DOSで使用できるメモリーが365Kバイト以上であること

  使用者の環境や所有している機材によって、さまざまなインストールの方法があ
  りますが、ここでは以下の４つの例を説明します。
  

　例１：ディスケット・ドライブからPCMCIAストレージ・カード ※ 
　　　　（以下、ストレージ・カードと呼ぶ）にインストールする場合

　例２：ディスケット・ドライブからスマート・ピコ・フラッシュにインストール
　　　　する場合

　例３：PC110以外のＰＣカード・スロットを備えたコンピューターからストレージ・
　　　　カードにインストールする場合

　例４：ディスケット・ドライブから内蔵フラッシュ・メモリ－・ドライブにイン
　　　　ストールする場合　※※


  尚、インストールを行える機材をお持ちでないお客さまには、ＩＢＭの有料サー
  ビス「ＩＢＭ　ＰＣ　ＤＯＣＫ」にてインストールサービスを行っておりますの
　でご利用ください。
　（「ＩＢＭ　ＰＣ　ＤＯＣＫ」は、PC110に同梱されている＂ＩＢＭサービスのご
　　案内＂をご参照ください。）
  （注意：「ＩＢＭ　ＰＣ　ＤＯＣＫ」では、電話による技術相談はご容赦ください。）


  ※　　PCMCIAストレージ・カードとは、ATA,SRAM,フラッシュカードを指します。
  
  ※※　内蔵フラッシュ・メモリー・ドライブの空き容量が４００Ｋバイトだった
  　　　場合インストール後に約６枚（標準品質：ただし被写体によって枚数はか
  　　　なり変わります）の画像が記録できます。　より多くの画像を記録する場
  　　　合は別途ストレージ・カード又はスマート・ピコ・フラッシュをお買い求
  　　　めください。



　例１：ディスケット・ドライブからストレージ・カードにインストールする場合


    １．インストールの事前チェック

        １）　PC110本体とストレージ・カード及びポート・リプリケーターとディ
        　　　スケット・ドライブをご用意ください。

        ２）　PC110の電源をオフにし、ＰＣカードとスマート・ピコ・フラッシュ
        　　　をすべて抜きます。

        ３）  PC110のオーナーズ・ガイド「第４章 Advanced 外付けディスケット・
              ドライブを接続する」に従ってディスケット・ドライブを接続します。


    ２．インストール


        １）　PC110の電源をオンにします。

        ２）　Personawareが起動後、メニュー上で「DOS」を選択し、
　　　　　　　＜Ｅｎｔｅｒ＞キーを押します。

        ３）　ディスケット・ドライブに付属のディスケットを挿入します。

　　　　４）　ＰＣカード・スロットの上側にストレージ・カードを挿入します。

        ５）　付属ディスケット内のプログラムをインストール先ドライブのディ
　　　　　　　レクトリーにコピーします。

                ・　Ｄドライブに移動します。
                        C:\PW>d:

                ・　ccuというディレクトリーを作成します(既に存在する場合は
                　　必要ありません)。
                        D:\>md \ccu

                ・　ディレクトリーccuに移動します。
                        D:\>cd \ccu

                ・  Ａドライブからディレクトリーccuにプログラムをコピーしま
                　　す。
                        D:\CCU>copy a:\ccu.*

                ・  以下のメッセージが画面上に表示されればインストールは成
                　　功です（表示されない場合は最初からインストールをやり直
                　　してください）。
                        A:\CCU.EXE
                        A:\CCU.EXP
                                2 個のファイルを複写しました
                
        ６）　PC110の電源をオフにしてください。
        
        以上でプログラムのインストールは終了です。
        


　例２：ディスケット・ドライブからスマート・ピコ・フラッシュにインストール
　　　　する場合


    １．インストールの事前チェック

        １）　PC110本体とスマート・ピコ・フラッシュ及びポート・リプリケーター
        　　　とディスケット・ドライブをご用意ください。

        ２）　PC110の電源をオフにし、ＰＣカードをすべて抜き、スマート・ピコ・
        　　　フラッシュを挿入します。

                注意

                PC110の電源をオンにする前に、スマート・ピコ・フラッシュ・ス
                ロットにスマート・ピコ・フラッシュを挿入してください。　手
                順を誤ると故障の原因となります。

        ３）  PC110のオーナーズ・ガイド「第４章 Advanced 外付けディスケット・
              ドライブを接続する」に従ってディスケット・ドライブを接続します。


    ２．インストール


        １）　PC110の電源をオンにします。

        ２）　Personawareが起動したら、メニュー上で「DOS」を選択し、
　　　　　　　＜Ｅｎｔｅｒ＞キーを押します。

        ３）　ディスケット・ドライブに付属のディスケットを挿入します。

        ４）　付属ディスケット内のプログラムをインストール先ドライブのディ
　　　　　　　レクトリーにコピーします。

                ・　Ｄドライブに移動します。
                        C:\PW>d:

                ・　ccuというディレクトリーを作成します(既に存在する場合は
                　　必要ありません)。
                        D:\>md \ccu

                ・　ディレクトリーccuに移動します。
                        D:\>cd \ccu

                ・  Ａドライブからディレクトリーccuにプログラムをコピーしま
                　　す。
                        D:\CCU>copy a:\ccu.*

                ・  以下のメッセージが画面上に表示されればインストールは成
                　　功です（表示されない場合は最初からインストールをやり直
                　　してください）。
                        A:\CCU.EXE
                        A:\CCU.EXP
                                2 個のファイルを複写しました
                
        ５）　PC110の電源をオフにしてください。
        
        以上でプログラムのインストールは終了です。
        


　例３：PC110以外のＰＣカード・スロットを備えたコンピュターからストレージ・
　　　　カードにインストールする場合


    １．インストールの事前チェック

        １）　ストレージ・カード及びそのカードを使用可能なコンピューターを
        　　　(以後、PCと呼びます)ご用意ください。        

        ２）　PCの電源をオフにし、ＰＣカードをすべて抜きます。
        
        ３）　PCにディスケット・ドライブを接続してください。        


    ２．インストール


        １）　PCの電源をオンにします。

        ２）　DOSのコマンドプロンプトが表示されるのを確認します。

        ３）　ディスケット・ドライブに付属のディスケットを挿入します。

　　　　４）　ＰＣカード・スロットの上側にストレージ・カードを挿入します。

        ５）　付属ディスケット内のプログラムをインストール先ドライブのディ
　　　　　　　レクトリーにコピーします。
              （ここでは、ストレージ・カードのドライブがＤのときの例を示し
　　　　　　　　ます）              

                ・　Ｄドライブに移動します。
                        C:\PW>d:

                ・　ccuというディレクトリーを作成します(既に存在する場合は
                　　必要ありません)。
                        D:\>md \ccu

                ・　ディレクトリーccuに移動します。
                        D:\>cd \ccu

                ・  Ａドライブからディレクトリーccuにプログラムをコピーしま
                　　す。
                        D:\CCU>copy a:\ccu.*

                ・  以下のメッセージが画面上に表示されればインストールは成
                　　功です（表示されない場合は最初からインストールをやり直
                　　してください）。
                        A:\CCU.EXE
                        A:\CCU.EXP
                                2 個のファイルを複写しました
                
        ６）　PCの電源をオフにしてください。

        以上でプログラムのインストールは終了です。　このストレージ・カード
　　　　をPC110に挿入すれば、プログラムを起動できます。
        


　例４：ディスケット・ドライブから内蔵フラッシュ・メモリ－・ドライブにイン
　　　　ストールする場合


    １．インストールの事前チェック

        １）　PC110本体及びポート・リプリケーターとディスケット・ドライブを
        　　　ご用意ください。

        ２）　PC110の電源をオフにし、ＰＣカードとスマート・ピコ・フラッシュ
        　　　をすべて抜きます。

        ３）  PC110のオーナーズ・ガイド「第４章 Advanced 外付けディスケット・
              ドライブを接続する」に従ってディスケット・ドライブを接続します。


    ２．インストール


        １）　PC110の電源をオンにします。

        ２）　Personawareが起動したら、メニュー上で「DOS」を選択し、
　　　　　　　＜Ｅｎｔｅｒ＞キーを押します。

        ３）　ディスケット・ドライブに付属のディスケットを挿入します。

        ４）　付属ディスケット内のプログラムをインストール先ドライブのディ
　　　　　　　レクトリーにコピーします。

                ・　Ｃドライブのルートディレクトリーに移動します。
                        C:\PW>cd \

                ・　ccuというディレクトリーを作成します(既に存在する場合は
                　　必要ありません)。
                        C:\>md \ccu

                ・　ディレクトリーccuに移動します。
                        C:\>cd \ccu

                ・  Ａドライブからディレクトリーccuにプログラムをコピーしま
                　　す。
                        C:\CCU>copy a:\ccu.*

                ・  以下のメッセージが画面上に表示されればインストールは成
                　　功です（表示されない場合は最初からインストールをやり直
                　　してください）。
                        A:\CCU.EXE
                        A:\CCU.EXP
                                2 個のファイルを複写しました
                
        ５）　PC110の電源をオフにしてください。
        
        以上でプログラムのインストールは終了です。



 3.4    ＰＣＭＣＩＡについて


  カード・カメラは米国でのＩＣメモリーカード標準化団体であるＰＣＭＣＩＡ
  （Personal Computer Memory Card International Association）の仕様に準拠し
  て作られています。  また本ソフトウェアは、ＰＣＭＣＩＡ カード・サービスを
  使用してカード・カメラにリソースを割り当ててカード・カメラをイネーブルし
  ます。  割り当てているリソースの種類は以下のとうりです。


    ・ Ｉ／Ｏアドレス
        Ｅ００ｈ，Ｃ００ｈ，Ａ００ｈ，８００ｈ，４００ｈのいずれか１つをベ
        ース・アドレスとする６０ｈの大きさのＩ／Ｏアドレスの範囲を割り当て
        ます

    ・ ＩＲＱ番号
        ＩＲＱ１１またはＩＲＱ１５のいずれか１つまたは、本ソフトウェアのコ
        マンド・パラメータで指定されたＩＲＱを割り当てます

    ・ メモリー領域
        ４ＫＢのメモリー領域を割り当てます



 4.0    コマンド・パラメータ

  次のようなコマンド・パラメータを指定できます。

    使用法： CCU  アルバム･ディレクトリー  オプション

      アルバム･ディレクトリー：
          撮影結果を保管/参照するディレクトリーを指定します
             ( 省略した場合は現行ディレクトリーが使用されます )
             ( ? を指定するとディレクトリー名の入力を要求します )

      オプション：
           /?     このヘルプメッセージの表示
           /R     ＰＣカードスロットが右側にある場合に指定します
           /I:n   カードが使用するＩ／Ｏアドレスを強制指定します
                     ( n = 200 の倍数となる 400 以上の１６進数 )
           /Q:n   カードが使用するＩＲＱレベルを強制指定します
                     ( n = 3, 5, 7, 10, 11, 12 または 15 )
           /D     デバッグモード



 4.1     Personawareにカメラユーティリティを登録するには


  Personawareにそのままカメラユーティリティを登録しますとパラメータが指定で
  きません。 この場合は以下のようにバッチコマンド・ファイルを指定してください。 
  ここでは、Ｄドライブのｃｃｕサブディレクトリーに本ソフトウェアがインストー
  ルされている場合の例を示します。

    ・PersonawareのＥｄｉｔｏｒで以下の行を含むバッチファイル"camera.bat"を
      作成します。 作成するディレクトリーは、"C:\PW"とします。 ただし、パス
      に設定されているサブディレクトリーであればどこに作成してもかまいませ
      ん。

      d:\ccu\ccu d:\picture

  ここでパラメータd:\pictureを変えることで他のアルバム・ディレクトリーを指
  定できます。

    ・ Personawareで"camera.bat"を実行ファイルで指定します。 登録のしかたの
       詳細はPC110のオーナーズ・ガイドをご参照ください。



 5.0    ソフトウェアのファイル構成

  本ソフトウェアは、下記のファイルから構成されており、付属のディスケットに
  含まれています。

  CCU.EXE    : カメラユーティリティ・プログラム
  CCU.EXP    : カメラユーティリティ・データ
  README.TXT : 補足情報ファイル（本ファイル）



 6.0    機能の説明


 6.1    写真撮影中に使用する機能


 6.1.1  画像の記録

    マウス・ボタン又はスペース・キーを押すと画像が記録されます。

    [注意]

    撮影ボタンを押してから、メッセージエリアが黄色になるまで動かないで下さ
    い。



 6.1.2  ファインダーの全画面表示

    Ｅｎｔｅｒキーを押すとファインダーの大きさを、ちょうど全画面いっぱいに
    表示するようにできます。 ただし、ファインダー以外の情報は表示されなくな
    ります。

    もう一度Ｅｎｔｅｒキーを押すと元の画面に戻せます。



 6.1.3  露出の状態表示

    現在の露出の状態を５段階で表示します。 －（マイナス）の印のすぐ右側のラ
    ンプから順に”暗すぎる（赤色）”、”暗い（黄色）”、”適正（緑色）”、
    ”明るい（黄色）”、”明るすぎる（赤色）”という意味があります。　これ
    を目安に絞りをＦ２．８かＦ８に設定してください。    



 6.1.4  ホワイトバランスの状態表示

    現在のホワイトバランスの状態を表示します。 ファインダー内の右上に赤いラ
    ンプが表示されているときはホワイトバランスがずれている可能性があること
    を示しています。 撮影条件の目安として参考にしてください。



 6.1.5  保存用ディスクの残量表示の単位の切り替え

    写真を保存するディスクの残量表示をＫバイト単位にするか、枚数（推定残量）
    単位にするかを切り替えることができます。

    ［注意］

     「推定残量」の枚数の値は今までに撮った写真の大きさから計算した推定値で
     であり、その枚数だけ写真を撮れることを保証するものではありません。  目
     安としてご使用ください。



 6.1.6  セルフタイマー撮影

    ↑↓キーを押してセルフタイマーのところにカーソルを合わせてください。

    ←→キーを押すことによって撮影ボタンを押してから、撮影するまでの時間を
    設定できます。 １０秒～２４時間まで設定できます。

    撮影ボタンを押してから１０秒～２４時間後に撮影します。



 6.1.7  マルチショット撮影

    ↑↓キーを押してマルチショットのところにカーソルを合わせてください。

    ←→キーを押すことによって撮影する回数を設定できます。 ２～９９０回まで
    設定できます。

    ↓キーを押してマルチショットの間隔時間ところにカーソルを合わせてくださ
    い。

    ←→キーを押すことによって、撮影間隔の時間を設定できます。 １０秒～２４
    時間まで設定できます。

    撮影ボタンを押してから連続～２４時間おきに２～９９０回撮影できます。



 6.1.8  写真画質の変更

    ↑↓キーを押して精細・標準・節約のところにカーソルを合わせてください。

    ←→キーを押して写真画質を設定できます。 各品質の特徴は以下のとうり。

      精細 : 最も画質がよく撮影できます。
      標準 : 標準的画質で撮影できます。
      節約 : 画質はやや粗くなりますがもっとも多くの枚数が撮影できます。

      （普通の人物像では１枚当たりの目安として、精彩モードで約６０Ｋバイト、
      標準モードで約３０Ｋバイト、節約モードでは約１５Ｋバイトです。　ただ
　　　し被写体によって、サイズはかなり変動します。）      



 6.1.9  ファインダーの像の上下左右切り替え

    ↑↓キーを押して倒立・正立のところにカーソルを合わせてください。

    ←→キーを押してファインダーの像と写真を上下反対に設定できます。

    ↑↓キーを押して鏡映・正常のところにカーソルを合わせてください。

    ←→キーを押してファインダーの像のみを左右反対に設定できます。



 6.1.10 写真の番号表示

    アルバム・ディレクトリーにある写真の枚数（最大９９９枚）を表示します。



 6.2    一覧表示中に使用する機能


 6.2.1  写真の全画面表示

    名前・日付表示域が黄色になっているところが選択されています。

    Ｅｎｔｅｒキーを押すと、選択されている写真を全画面表示することができま
    す。 この時、←→キーを押すと左右の写真に移動できます。 スペースキーを
    押すと右の写真に移動します。 最後の写真が選択されている時スペースキー
    または→キーを押すと先頭の写真に移動します。  先頭の写真が選択されてい
    る時←キーを押すと最後の写真に移動します。先頭と最後の写真の間の移動の
    ときビープ音がします。



 6.2.2  カーソル移動キーの使用

    ↑↓←→キーを押すと、上下左右の写真を選択することができます。

    Ｐｇ Ｕｐ／Ｐｇ Ｄｎキーを押すと、１ページ分上下の写真を選択することが
 　 できます。

    Ｈｏｍｅ／Ｅｎｄキーを押すと、最初／最後の写真を選択することができます。



 6.2.3  写真の名前変更

    Ｆ２キーを押すと、選択されている写真に名前がつけられます。

    メッセージ域にファイル名を入力してください。

    ［注意］

    日本語の入力はできません。 英数半角でファイル名を入力してください。 



 6.2.4  写真の削除

    Ｄｅｌキーを押すと、選択されている写真を削除できます。

    ”xxxを削除しますか（Ｙ／Ｎ）？”というメッセージ表示後"y"キーを押して
    ください。 （"n"を押すと削除されません。）



 6.2.5  写真の並び変え

    Ｆ４を押すと写真を日付順・名前順に並び変えることができます。



 7.0    操作キー一覧



    [写真撮影用キー]


    マウス・ボタン        ： 写真を撮影します（撮影ボタン）
    スペース・キー　      ： 写真を撮影します（撮影ボタン）
    改行キー              ： ファインダを全画面表示にします
    ↑↓←→キー          ： 各種オプションパラメータフィールドを移動します
    Ｆ１キー              ： 一覧表示に切り替えます
    Ｆ３キー              ： 終了します
    Ｆ５キー              ： 保存用ディスクの残量表示の単位を切り替えます
    Ｅｓｃキー            ： 操作をキャンセルします



    [一覧表示用キー]


    Ｆ１キー              ： 写真撮影に切り替えます
    Ｆ２キー              ： ファイル名をつけます
    Ｆ３キー              ： 終了します
    Ｆ４キー              ： 写真を並び変えます
    Ｆ５キー              ： 保存用ディスクの残量表示の単位を切り替えます
    改行キー              ： 写真を全画面表示にします
    Ｄｅｌキー            ： 写真を削除します
    ↑↓←→キー          ： 上下左右の写真を選択します
    ＰｇＵｐ／ＰｇＤｎキー： ページ・アップ／ダウンします
    Ｈｏｍｅ／Ｅｎｄキー  ： 先頭／最後の写真を選択します
    Ｅｓｃキー            ： 操作をキャンセルします



 8.0    使用上の注意

    本ソフトウェアを使用するにあたって以下のような事柄に注意してください。

    ・ 写真撮影中はカード・カメラの抜き差しを、しないでください。
    ・ アルバム・ディレクトリーにＰＣカードを指定した場合、本ソフトウェアを
       使用中はそのＰＣカードを抜き差ししないでください。
    ・ 写真撮影中は比較的多くの電力を消費します。 写真撮影しないときは一覧
    　 表示画面に切り替えるか、本ソフトウェアを終了させてください。
    ・ 画像記録中に表示される静止画は、約０．２秒前の画像です。  記録画像と
       は若干のずれがあります。
    ・ 他のソフトウェアが作成した、320x240以外のＪＰＥＧファイルがアルバム・
       ディレクトリーに存在した場合一覧表示ではそのファイルの画像は表示され
       ません。
　　・ ごくまれに撮影中ファインダーの色が被写体と大きくずれることがあります。
       その場合は、いったん、ゆっくりと構図を変えてみるか、Ｆ１キーを２回押
　　　 してリセットしてください。
    


 9.0    トラブル・シューティング


 9.1    故障かな？


    故障かな？と思ったら以下をご確認ください。


 9.1.1  写真撮影中


  現象  ：ファインダーが真っ黒で何も表示しない。
  対処法：以下のことを点検してください。
  
  　　　　・ カード・カメラの絞りスイッチがＦ８になっていないかお調べくださ
             い。 その場合はＦ２．８に設定してください。

          ・ カード・カメラが正しく挿入されているか。

              一覧表示でＰＣカードを抜き差ししてください。
              
          ・ 本ソフトウェアのインストールが正しく行われたか。

              本ソフトウェアのインストールをやり直してください。
              
          ・ 以下のリソースが正しく取得できたか。

              －　Ｉ／Ｏアドレス
              －　ＩＲＱ番号

　　　　　　　コマンドラインの"/D"パラメータで現在取得しているリソースが表
　　　　　　　示されます。
              他のハードウェアが使用していないＩ／ＯアドレスまたはＩＲＱ番
              号を調べてください。コマンドラインの"/I"パラメータでＩ／Ｏア
              ドレスを、"/Q"パラメータでＩＲＱ番号を指定して、起動し直して
              ください。



  現象  ：ファインダーが何も反応しない。
  対処法：以下のことを点検してください。
  
          ・ カード・カメラが正しく挿入されているか。

              一覧表示でＰＣカードを抜き差ししてください。
              
          ・ 本ソフトウェアのインストールが正しく行われたか。

              本ソフトウェアのインストールをやり直してください。
              


  現象  ：写真撮影画面が表示されずに一覧表示になってしまう。　Ｆ１キーを押
  　　　　しても変化しない。
  対処法：以下のことを点検してください。

          ・ カード・カメラが正しく挿入されているか。

              一覧表示でＰＣカードを抜き差ししてください。
              
          ・ 始動優先順位にＰＣＭＣＩＡが登録されているか。
          
    　　　    ＰＣカードからシステムを始動しない場合は始動優先順位から
              ＰＣＭＣＩＡを外してください。　始動優先順位の設定方法は、
　　　　　　　ＰＣ１１０の解説書（４章　Ａｄｖａｎｃｅｄ：イージー・セット
　　　　　　　アップを使う：始動優先順位を設定する）をご参照ください。
              始動で使用されたＰＣＭＣＩＡスロットはカード・カメラに使用で
              きません。 ＰＣカードを全て抜いた上で、ディスク１より始動しな
              おしてからご使用ください。



  現象  ：画像がきれいに映らない。
  対処法：以下のことを点検してください。

          ・ レンズに汚れがついていませんか。

              汚れをふき取ってください。

          ・ 適切な絞りが選択されていますか。

              明るさを顧慮し、絞り調節スイッチを切り換えてください。



  現象  ：焦点調節をしても画像の焦点が合わない。
  対処法：撮影可能な距離で撮影していますか。

          レンズと被写体との距離を8cm以上はなしてください。



  現象  ：ろうそくの火やライトなどを暗い背景の中で撮ると、縦に帯状の線がで
  　　　　る。
  対処法：背景とのコントラストが強い被写体の場合にでる現象で故障ではありま
  　　　　せん。



 9.2    起動時のエラーメッセージとその対処法


  もしも本ソフトウェアが起動時にエラー・メッセージを表示した場合は以下のエ
  ラー・メッセージ（５０音順）ごとの対処法にしたがって処理してください。



  メッセージ：「Ｉ／Ｏアドレスの指定が無効です。
                200 の倍数となる 400 以上の１６進数を指定してください。」
  対処法    ：  コマンドラインの"/I"パラメータが200 の倍数となる 400 以上の
                １６進数を指定してください。

               （例） 以下のようなアドレスが有効です。

                      400, 800, A00, C00, E00, 1000, 1200, ...,FE00



  メッセージ：「Ｉ／Ｏアドレス xxxx-yyyy を割り当てられません。」
  対処法    ：カード・カメラ以外の全てのＰＣカードを抜いてください。
              または、"/I"パラメータでＩ／Ｏを直接指定してください。

             （例） Ｉ／Ｏの１０００ｈを指定する場合

                    ccu /I:1000



  メッセージ：「ＩＲＱレベルの指定が無効です。
                3, 5, 7, 10, 11, 12 または 15 を指定してください。」
  対処法    ：ＩＲＱの値として、コマンドラインの"/Q"が3, 5, 7, 10, 11, 12
              または 15 を指定してください。

             （例） ＩＲＱの７を指定する場合

                    ccu /Q:7



  メッセージ：「ＩＲＱレベル xx を割り当てられません。
                カード・サービスを正しく設定してください。」
  対処法    ：カード・カメラ以外の全てのＰＣカードを抜いてください。
              カード・カメラはＩＲＱ１１またはＩＲＱ１５を使用します。  他
              のアダプターでこのＩＲＱを使用しているものは、別のＩＲＱに設
              定してください。
              または、"/Q"パラメータでＩＲＱを直接指定してください。

             （例） ＩＲＱ７を指定する場合

                     ccu /Q:7



  メッセージ：「ｘｘｘ はアルバム･ディレクトリーとして使用できません。」
  対処法    ：有効なアルバム･ディレクトリーを指定してください。



  メッセージ：「アルバム･ディレクトリーを作成できません。」
  対処法    ：有効なアルバム･ディレクトリーを指定してください。



  メッセージ：「カード・サービスを導入してください。
                カード・サービスを正しく設定してください。」
  対処法    ：ＰＣＭＣＩＡのカード・サービスのリリースが２．０より古い以前
  　　　　　　のものが導入されているか、カード・サービスが導入されていませ
  　　　　　　ん。  ＰＣ１１０付属のカード・サービスを導入してください。



  メッセージ：
    「プログラムの実行に必要なメモリーが足りません。
    367KB 以上のメインメモリーおよび 112KB 以上のＥＭＳメモリーが必要です。
    ( 快適な動作のために 1MB 以上のＥＭＳメモリーの利用をお勧めします)
    ("ＥＭＳメモリーを使用しない場合は 454KB 以上のメインメモリーが必要です。」
  対処法    ：不要なデバイス・ドライバーを"C:\CONFIG.SYS"から消してください。
              また、不要な常駐プログラムを"C:\AUTOEXEC.BAT"から消してくださ
              い。



  メッセージ：「VESA 640x480 256色モードが使用できません。」
  対処法    ：ＷｉｎｄｏｗｓのＤＯＳ上では使用できません。 Ｗｉｎｄｏｗｓを
              終了してからご使用ください。



  メッセージ：「無効なアルバム･ディレクトリー xxx が指定されました。」
  対処法    ：有効なアルバム･ディレクトリーを指定してください。



  メッセージ：「メモリー領域（4KB）を割り当てられません。
                カード・サービスを正しく設定してください。」
  対処法    ：カード・サービスが使用できる領域を４Ｋバイト増やしてください。
  　　　　　　メモリー領域の増やしかたは以下のとうりです。

              ・ ＥｄｉｔｏｒでC:\CONFIG.SYSを開く。
              ・ デバイス・ドライバーEMM386.EXEのXパラメータを４Ｋバイト増
                 加させる。 デバイス・ドライバーDICRMU01.SYSの/MAパラメータ
                 を４Ｋバイト（EMM386.EXEと同じアドレス）増加させる。
              ・ CONFIG.SYSを保存する。

              例としてカード・サービスでメモリー領域のＤＣ００ｈからＤＤＦＦｈ
              が割り当てられているパラメータをＤＢ００ｈからＤＤＦＦｈに変更す
              る場合を以下に示します。

          ［変更前］
             ：
           DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE RAM I=B000-B7FF I=C900-DBFF X=DC00-DFFF FRAME=E000
             ：
           DEVICEHIGH=C:\EZPLAY\RMUDOSAT.SYS /MA=DC00-DDFF /IX=5,10 /PX=15E0-15EF,35E0-35EF,102
             ：

          ［変更後］
             ：
           DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE RAM I=B000-B7FF I=C900-DAFF X=DB00-DFFF FRAME=E000
             ：
           DEVICEHIGH=C:\EZPLAY\RMUDOSAT.SYS /MA=DB00-DDFF /IX=5,10 /PX=15E0-15EF,35E0-35EF,102
             ：



 9.3    使用中のエラーメッセージとその対処法


  もしも本ソフトウェアを使用中にエラー・メッセージを表示した場合は以下のエ
  ラー・メッセージごとの対処法にしたがって処理してください。


  メッセージ：「名前が重複しています、やり直して下さい」
  対処法    ：違う名前を入力してください。



  メッセージ：「ファイルに記録できません、空き容量を確認して下さい」
  対処法    ：不要な写真やファイルを削除して空き容量を確保してください。



 9.4    サポートデスク


　　万一、カメラユーティリティの問題が発生し、マニュアル及びこの補足情報を
　　読んでも解決しない場合は、問題の状況をできるだけ詳しくご記録いただいた
　　上で、サポートデスクにご連絡ください。

　　株式会社ライオス・システム「コンパクト製品係」 TEL: 045-825-9206
                                                   FAX: 045-825-9965



10.0    付録


10.1    CONFIG.SYSとAUTOEXEC.BATの例


  以下に動作確認済みのCONFIG.SYSとAUTOEXEC.BATの例を示します。


----- CONFIG.SYS -----
BUFFERS=20
FILES=40
DOS=HIGH,UMB
DOSDATA=UMB
COUNTRY=081,932,\DOS\COUNTRY.SYS
SHELL=C:\COMMAND.COM C:\ /P /E:512 /H
DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS
DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE RAM I=B000-B7FF I=C900-DBFF X=DC00-DFFF FRAME=E000
DEVICEHIGH=C:\DOS\$FONT.SYS /MSG=OFF
DEVICEHIGH=C:\DOS\$DISP.SYS /MSG=OFF
DEVICEHIGH=C:\DOS\$IAS.SYS
DEVICEHIGH=C:\DOS\POWER.EXE ADV:MAX
DEVICEHIGH=C:\EZPLAY\SSDPCIC1.SYS
DEVICEHIGH=C:\EZPLAY\IBMDOSCS.SYS 
DEVICEHIGH=C:\EZPLAY\RMUDOSAT.SYS /MA=DC00-DDFF /IX=5,10 /PX=15E0-15EF,35E0-35EF,102
DEVICEHIGH=C:\EZPLAY\$ICPMDOS.SYS 
DEVICEHIGH=C:\EZPLAY\PAWATAS.SYS /NOBEEP
DEVICEHIGH=C:\EZPLAY\AUTODRV.SYS
INSTALL=C:\DOS\IBMMKKV.EXE /M=S /Z=4 /C /L /J=90 /S=C:\DOS\MULTDICT.PRO /U=C:\$USERDICT.DCT
LASTDRIVE=G



----- AUTOEXEC.BAT -----
@ECHO OFF
PROMPT $P$G
PATH C:\;C:\DOS
LH C:\DOS\KEYB.COM JP,932,C:\DOS\KEYBOARD.SYS
LH C:\DOS\MOUSE.COM
LH C:\INKDRV.COM
IF EXIST C:\PW\PW.BAT C:\PW\PW.BAT



11.0    商標

＊１．．．キヤノンはＣａｎｏｎ Ｉｎｃ．の商標。
＊２．．．ＩＢＭ、ＰｌａｙＡｔＷｉｌｌはＩＢＭ Ｃｏｒｐ．の商標。

